## 黄冈师范学院实验室安装项目询价技术方案及要求

**一、项目名称：黄冈师范学院实验室安装**

**二、招标内容：**

实验室电源布线、网络布线、投影仪安装

**三、设备详细清单及技术要求：**

1、设备名称、数量及技术要求。

**电子信息学院601，605，607，609，604，606（6间，每间36工位）实验室需要安装机柜，电线，网线，插座，以及多媒体的安装。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 网线 | 0.5芯超五类双绞线 | 10 | 箱 |  |  |  |
| 水晶头 | AMP超五类 | 6 | 盒 |  |  |  |
| 插座 | 公牛 | 6 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 配线架 | AMP 24路 | 12 | 个 |  |  |  |
| 跳线 | 3M 超五类网线 | 216 | 根 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 960 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 180 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 480 | 米 |  |  |  |
| 视频线 | 20米VGA线 | 6 | 根 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 12 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 222 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 480 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 36 | 米 |  |  |  |
| 施工费 | 含运费 | 6 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院603机房（原机房有插座）需要安装机柜，电线，网线以及多媒体的安装.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 网线 | 0.5芯超五类双绞线 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 水晶头 | AMP超五类 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 插座 | 公牛 | 1个 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 配线架 | AMP 24路 | 2个 | 个 |  |  |  |
| 跳线 | 3M 超五类网线 | 36 | 根 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 160 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 30 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 80 | 米 |  |  |  |
| 视频线 | 20米VGA线 | 1 | 根 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 2 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 80 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 6 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院201，104，109（3间）机房需要安装，电线，插座。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 插座 | 公牛 | 3 | 个 |  |  | 机柜内供电 |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 420 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 90 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 210 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 6 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 108 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 210 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 12 | 米 |  |  |  |
| 施工费 | 含运费 | 3 | 套 |  |  | 含多媒体安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院301，303，305，307，309，306，401，403，407，107（10间，每间36工位）实验室需要安装电线。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 1400 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 300 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 700 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 20 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 700 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 40 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院304（24工位，接3相供电）室需要安装电线。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 60 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 20 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 30 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 2 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 施耐德4孔插座 | 24 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 40 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 4 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院501，503，505，507，509，504，506，409（8间，每间18工位）室需要安装电线，插座。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 电线 | 武汉二厂0.4铜单 | 800 | 米 |  |  |  |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 160 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 400 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 16 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 144 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 400 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 32 | 你 |  |  |  |
| 施工费 |  | 8 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院102，105，106（3间，每间10工位）实验室需要安装电线，插座。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 150 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 60 | 米 |  |  |  |
| 空开 | 63A 双击 | 6 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 30 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 60 | 米 |  |  |  |
| 地槽 | 钢制 | 12 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**电子信息学院602，508，510，302，402专业教研室需要安装电线，插座（4个）。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 电线 | 武汉二厂0.25铜单 | 200 | 米 |  |  |  |
| 地线 | 武汉二厂0.15铜单 | 100 | 米 |  |  |  |
| 插座 | 福田 10孔 | 26 | 个 |  |  |  |
| 插座 | 空调插座 | 1 | 个 |  |  |  |
| 线槽 | 联朔40槽板 | 100 | 米 |  |  |  |
| 施工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、清单技术要求提出的，是最低限度的基本要求，并未对所有细节作出规定，投标人应提供符合本要求和行业规范的优质产品。

3、投标人产品与本要求不一致时，投标人应在投标文件中说明，并由评委会鉴定能否达到要求。

4、投标人所投装备要求，应等同于或优于招标文件所规定的要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。

5、投标人于2017年7月24号下午5：30将工程报价密封盖章送黄冈师范学院北区电信楼502，联系人：黎会鹏，电话：15971404856

**四、标书要求：**

1、标书一式3份，正本一份、副本2份。

2、标书内容：

（1）设备厂家、品牌、型号、详细参数、价格；要求其技术参数配置等于或高于所列明的技术参数；列出技术参数偏离表，报价采用一次性报价；

（2）售后服务承诺、安装场地要求等；

（3）标书附件中其他有关内容。

3、标书制作请按上述标书内容的顺序。

4、相关证明和说明材料，包括企业资质、品质说明等。

**五、参投商家要求：**

1、投标供应商须为中国境内具有独立法人资格的企业，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规定，具备该项目经营资质，本项目招标不接受联合体投标。

2、须提供相关资质文件原件（有效年检，报名时验证），标书内附复印件加盖红章（①营业执照②组织机构代码证③税务登记证④法人代表身份证及授权委托书⑤银行开户许可证⑥项目具体要求的其他相关资质文件）。

3、标书中，需列出清单报价及整体报价，投标价包含设备的运输、安装、调试及售后等相关的所有费用。

5、标书中需注明免费保修年限，优惠条款及其他售后服务条款。

6、投标供应商应具备良好的售后服务。

7、中标单位收到中标通知书后，根据[招标文件](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3nhw-myw-n1bdnANbmHNh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0YnHcYrH64" \t "_blank)和投标文件与电信学院签定合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与[招标文件](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3nhw-myw-n1bdnANbmHNh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0YnHcYrH64" \t "_blank)和中标人的投标文件的内容一致，并确保供货时间与质量。

黄冈师范学院电子信息学院

2017.7.18